|  |
| --- |
| **使用说明书** |
| **三叶草便携式电子秤** |
|  |
|  |

安全须知

|  |  |
| --- | --- |
| 使用电子秤时请遵循以下注意事项： | |
|  | * 请勿自行拆卸电子秤，使用前请仔细阅读本手册。 |
|  | * 请不要在高温及潮湿环境场所使用电子秤。 |
|  | * 电子秤若长期不使用时需取出干电池，置于干燥室温环境处。请不要随意处理废旧电池。 |
|  | * 导电性的物体放置于电子秤上时请勿接触到<开关>以及<置零>键。 |
|  | * 严禁敲打撞击以及重压电子秤。 |
|  | * 勿将电池正负极反装，拆解，置于水或火中。 |
|  | * 请将电子秤置于稳固平坦之桌面或地面使用，勿放置于震动不稳的桌面或台面上使用。 |

产品说明

|  |  |
| --- | --- |
|  | ①传感器固定螺丝x6 |
| ②显示屏(OLED白色显示，128x64分辨率） |
| ③开关键（单击开机，按住3秒关机） |
| ④置零键（单击当前重量置零，双击清除累计） |
| ⑤喇叭口 |
| ⑥副承重调整脚x3 |
| ⑦电池盖 |
| ⑧主承重调整脚x1 |
| ⑨吊带固定孔 |

显示说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ①最近三笔重量信息显示 |  |
| ②重量稳定指示符号显示 |  |
| ③当前重量信息显示 |  |
| ④重量单位显示千克kg |  |
| ⑤零点符号显示 |  |
| ⑥累计符号显示 |  |
| ⑦累计重量显示 |  |
| ⑧蓝牙连接显示符号（按住<置零>键三秒可显示蓝牙地址） |  |
| ⑨电池电量符号显示 |  |

操作说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1、打开背面电池盖，装入2节7号干电池。（注意电池正负极） |  |
| 2、依据左图展开电子秤，放置于稳定平整的台面上。 |  |
| 3、单击<开关>键开机，待重量归零后开始称重。 |  |
| 4、重量稳定后语音播报当前重量值信息。 |  |
|  |  |
| * 电子秤在计重模式下，若10分钟内未计重则会自动关机。 |  |
| * 电子秤在计重模式下，若3分钟内未计重则会进入休眠模式。 |  |
| * 休眠模式下无重量显示，无蓝牙信号，无语音播报。 |  |
| * 休眠模式下可轻触置零键唤醒。 |  |

规格说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 数值 |  | 参数 | 数值 |
| 型号 | 三叶草便携式电子秤 | 展开尺寸 | 直径540mm，高度50mm |
| 最大称量 | 100kg | 闭合尺寸 | 长303mm\*宽66mm\*高50mm |
| 感量 | 0.1kg | 使用电源 | 2节7号AAA电池 |
| 线性误差 | 3‰ | 通讯方式 | 蓝牙4.0，传输距离最大8米 |
| 相对工作湿度 | ≤85%RH | 显示屏 | OLED白色 |
| 按键类型 | 触摸式 | 工作温度 | -10℃~40℃ |
| 颜色 | 蓝黑色 | 语音播报 | 支持语音重量信息播报 |